**Pos. 1 Wilkhahn 460/00 mAx Systemtisch, Rechteck-Klapptisch, Einhandbedienung, Höhe 73 cm, stapelbar**

Wilkhahn 460/00 mAx Systemtisch, mobiler Rechteck-Klapptisch, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, automatischer Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

**Maße / Gewicht**

Höhe:73 cm

Tischfuß Small: für Tischtiefen 45 / 60 cm

Stapelhöhe: 107 mm

Gewicht: 33,6 KG bei Größe 75 x 150 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 60 x 150 cm

- 60 x 160 cm

- 60 x 180 cm

- 70 x 150 cm

- 70 x 160 cm

- 70 x 180 cm

- 70 x 200 cm

- 75 x 150 cm

- 75 x 160 cm

- 75 x 180 cm

- 75 x 200 cm

- 80 x 150 cm

- 80 x 160 cm

- 80 x 180 cm

- 80 x 200 cm

- 80 x 220 cm

- 90 x 150 cm

- 90 x 160 cm

- 90 x 180 cm

- 90 x 200 cm

- 90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben.

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 460/00 mAx Systemtisch, Rechteck-Klapptisch liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 2 Wilkhahn 460/11 mAx Systemtisch, Rechteck-Klapptisch, Anfangselement, Höhe 73 cm, stapelbar**

Wilkhahn 460/11 mAx Systemtisch, mobiler Rechteck-Klapptisch, Anfangselement, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, automatischer Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen

Erweiterbar mit den Modellen 461/00.

**Maße / Gewicht**

Höhe:73 cm

Tischfuß Medium: für Tischtiefen 70 / 75 cm

Stapelhöhen: 107 mm

Gewicht: 38,7 KG bei Größe 75 x 180 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 60 x 180 cm

- 70 x 180 cm

- 70 x 200 cm

- 75 x 180 cm

- 75 x 200 cm

- 80 x 180 cm

- 80 x 200 cm

- 80 x 220 cm

- 90 x 180 cm

- 90 x 200 cm

- 90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben.

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 460/11 mAx Systemtisch, Anfangselement liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 3 Wilkhahn 460/21 mAx Systemtisch, Rechteck-Klapptisch, Abschlusselement, Höhe 73 cm, stapelbar**

Wilkhahn 460/11 mAx Systemtisch, mobiler Rechteck-Klapptisch, Abschlusselement, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, automatischer Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen

Erweiterbar mit den Modellen 461/00.

**Maße / Gewicht**

Höhe:73 cm

Tischfuß Medium: für Tischtiefen 70 / 75 cm

Stapelhöhen: 107 mm

Gewicht: 38,7 KG bei Größe 75 x 180 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 60 x 180 cm

- 70 x 180 cm

- 70 x 200 cm

- 75 x 180 cm

- 75 x 200 cm

- 80 x 180 cm

- 80 x 200 cm

- 80 x 220 cm

- 90 x 180 cm

- 90 x 200 cm

- 90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben.

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 460/21 mAx Systemtisch, Abschlusselement liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 4 Wilkhahn 460/51 mAx Systemtisch, Klapptisch, Halbtrapezform, Anfangselement, Tiefe 78,5/90 cm, Höhe 73 cm, stapelbar**

Wilkhahn 460/51 mAx Systemtisch, mobiler Klapptisch, Halbtrapezform, Anfangselement, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, automatischer Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen

Erweiterbar mit den Modellen 461/00.

**Maße / Gewicht**

Höhe:73 cm

Tischfuß Large: für Tischtiefen 80 / 90 cm

Stapelhöhen: 107 mm

Gewicht: 44,3 KG bei Größe 90 x 180 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 78,5/90 x 180 cm

- 78,5/90 x 200 cm

- 78,5/90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben.

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 460/51 mAx Systemtisch, Anfangselement liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 5 Wilkhahn 460/61 mAx Systemtisch, Klapptisch, Halbtrapezform, Abschlusselement, Tiefe 78,5/90 cm, Höhe 73 cm, stapelbar**

Wilkhahn 460/51 mAx Systemtisch, mobiler Klapptisch, Halbtrapezform, Abschlusselement, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen

Erweiterbar mit den Modellen 461/00.

**Maße / Gewicht**

Höhe:73 cm

Tischfuß Large: für Tischtiefen 80 / 90 cm

Stapelhöhen: 107 mm

Gewicht: 44,3 KG bei Größe 90 x 180 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 78,5/90 x 180 cm

- 78,5/90 x 200 cm

- 78,5/90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben.

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

* Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.
* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 460/61 mAx Systemtisch, Abschlusselement liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 6 Wilkhahn 461/00 mAx, Einhängeplatte, Quadrat/Rechteck, stapelbar**

Wilkhahn 461/00 mAx Einhängeplatte für mobilen Klapptisch, Quadrat-/Rechteckform, mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

Zur Erweiterung von Modellen 460/00, 460/11 und 460/51.

Stapelhöhen: 60 mm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 60 x 60 cm

- 60 x 120 cm

- 60 x 140 cm

- 70 x 70 cm

- 70 x 120 cm

- 70 x 140 cm

- 70 x 160 cm

- 75 x 75 cm

- 75 x 120 cm

- 75 x 140 cm

- 75 x 160 cm

- 80 x 80 cm

- 80 x 120 cm

- 80 x 140 cm

- 80 x 160 cm

- 90 x 90 cm

- 90 x 120 cm

- 90 x 140 cm

- 90 x 160 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 461/00 mAx, Einhängeplatte liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 7 Wilkhahn 461/10 mAx, Einhängeplatte, Eckelement 90°, stapelbar**

Wilkhahn 461/10 mAx , Einhängeplatte für mobilen Klapptisch, Eckelement 90°, mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

Zur Erweiterung von Modellen 460/00, 460/11 und 460/51.

Stapelhöhen: 60 mm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 60 x 60 x 95 cm

- 70 x 70 x 109 cm

- 75 x 75 x 116 cm

- 80 x 80 x 123 cm

- 90 x 90 x 137 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 461/00 mAx, Einhängeplatte liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 8 Wilkhahn 461/11 mAx, Einhängeplatte, Kreissegment 60°, stapelbar**

Wilkhahn 461/11 mAx, Einhängeplatte für mobilen Klapptisch, Kreissegment 60°, mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

Zur Erweiterung von Modellen 460/00, 460/11 und 460/51.

Stapelhöhen: 60 mm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 60 x 60 x 80 cm

- 70 x 70 x 90 cm

- 75 x 75 x 95 cm

- 80 x 80 x 100 cm

- 90 x 90 x 110 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 461/11 mAx, Einhängeplatte liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 9 Wilkhahn 462/00 mAx Einzeltisch, Rechteck-Klapptisch, Einhandbedienung, Höhe 73 cm, stapelbar**

Wilkhahn 462/00 mAx Einzeltisch, mobiler Rechteck-Klapptisch, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, Sicherung gegen Fehlbedienung, für lose Gruppierungen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

**Maße / Gewicht**

Höhe:73 cm

Tischfuß Small: für Tischtiefen 45 / 60 cm

Stapelhöhe: 107 mm

Gewicht: 38,7 KG bei Größe 75 x 180 cm

**Höhe:** 73 cm

- 60 x 180 cm

- 70 x 180 cm

- 70 x 200 cm

- 75 x 180 cm

- 75 x 200 cm

- 80 x 180 cm

- 80 x 200 cm

- 80 x 220 cm

- 90 x 180 cm

- 90 x 200 cm

- 90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte: ……….**

- Spanplatte mit umlaufendem Kantenprofil

- Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 26 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 26 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtung: Plattenstärke 25 mm

Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante.

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben.

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

Red Dot

iF Design Award

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 462/00 mAx Einzeltisch, Rechteck-Klapptisch liefern und aufstellen. Einheit: Stk.