**Pos. 1 Wilkhahn 465/00 mAx light Systemtisch, Rechteck-Klapptisch, Einhandbedienung, Höhe 73,5 cm, stapelbar**

Wilkhahn 465/00 mAx Systemtisch, mobiler Rechteck-Klapptisch, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

**Maße / Gewicht**

Höhe:73,5 cm

Tischfuß Small: für Tischtiefen 45 / 60 cm

Stapelhöhe:

Klapptisch < 150 cm: 120 mm

Klapptisch 150 cm und > 150 cm: 112 mm

Gewicht: 24,9 KG bei Größe 75 x 150 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 45 x 120 cm

- 45 x 130 cm

- 45 x 140 cm

- 45 x 150 cm

- 45 x 160 cm

- 60 x 120 cm

- 60 x 130 cm

- 60 x 140 cm

- 60 x 150 cm

- 60 x 160 cm

- 60 x 180 cm

- 70 x 120 cm

- 70 x 130 cm

- 70 x 140 cm

- 70 x 150 cm

- 70 x 160 cm

- 70 x 180 cm

- 70 x 200 cm

- 75 x 120 cm

- 75 x 130 cm

- 75 x 140 cm

- 75 x 150 cm

- 75 x 160 cm

- 75 x 180 cm

- 75 x 200 cm

- 80 x 120 cm

- 80 x 130 cm

- 80 x 140 cm

- 80 x 150 cm

- 80 x 160 cm

- 80 x 180 cm

- 80 x 200 cm

- 80 x 220 cm

- 90 x 120 cm

- 90 x 130 cm

- 90 x 140 cm

- 90 x 150 cm

- 90 x 160 cm

- 90 x 180 cm

- 90 x 200 cm

- 90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade oder mit Holzkante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend).

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Ab 200 cm Tischlänge Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall (nicht bei gefaster Kante möglich)

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben (erhältlich ab Tischtiefe 60 cm).

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx light sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 465/00 mAx light Systemtisch, Rechteck-Klapptisch liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 2 Wilkhahn 465/11 mAx light Systemtisch, Rechteck-Klapptisch, Anfangselement, Einhandbedienung, Höhe 73,5 cm, stapelbar**

Wilkhahn 465/11 mAx light Systemtisch, mobiler Rechteck-Klapptisch, Anfangselement, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

Erweiterbar mit den Modellen 466/00 und 465/21 (Tisch-Tisch-Verbinder erforderlich)

**Maße / Gewicht**

Höhe:73,5 cm

Tischfuß Small: für Tischtiefen 45 / 60 cm

Stapelhöhe:

Klapptisch 150 cm und > 150 cm: 112 mm

Gewicht: 32,4 KG bei Größe 90 x 180 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 60 x 180 cm

- 70 x 180 cm

- 70 x 200 cm

- 75 x 180 cm

- 75 x 200 cm

- 80 x 180 cm

- 80 x 200 cm

- 80 x 220 cm

- 90 x 180 cm

- 90 x 200 cm

- 90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade oder mit Holzkante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend)

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Ab 200 cm Tischlänge Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall (nicht bei gefaster Kante möglich)

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben (erhältlich ab Tischtiefe 60 cm).

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen (in Prüfung)

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx light sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 465/11 mAx light Systemtisch, Anfangselement liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 3 Wilkhahn 465/21 mAx light Systemtisch, Rechteck-Klapptisch, Abschlusselement, Einhandbedienung, Höhe 73,5 cm, stapelbar**

Wilkhahn 465/21 mAx light Systemtisch, mobiler Rechteck-Klapptisch, Abschlusselement, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

Erweiterbar mit den Modellen 466/00 und 465/21 (Tisch-Tisch-Verbinder erforderlich)

**Maße / Gewicht**

Höhe:73,5 cm

Tischfuß Small: für Tischtiefen 45 / 60 cm

Stapelhöhe:

Klapptisch 150 cm und > 150 cm: 112 mm

Gewicht: 32,4 KG bei Größe 90 x 180 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 60 x 180 cm

- 70 x 180 cm

- 70 x 200 cm

- 75 x 180 cm

- 75 x 200 cm

- 80 x 180 cm

- 80 x 200 cm

- 80 x 220 cm

- 90 x 180 cm

- 90 x 200 cm

- 90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade oder mit Holzkante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mitgefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend)

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Ab 200 cm Tischlänge Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall (nicht bei gefaster Kante möglich)

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben (erhältlich ab Tischtiefe 60 cm).

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen (in Prüfung)

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx light sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 465/21 mAx light Systemtisch, Abschlusselement liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 4 Wilkhahn 465/51 mAx light Systemtisch, Klapptisch, Halbtrapezform, Anfangselement, Tiefe 78,5/90 cm, Höhe 73,5 cm, stapelbar**

Wilkhahn 465/51 mAx Systemtisch light, mobiler Klapptisch, Halbtrapezform, Anfangselement,, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

Erweiterbar mit den Modellen 466/00 und 465/21 (Tisch-Tisch-Verbinder erforderlich)

**Maße / Gewicht**

Höhe:73,5 cm

Tischfuß Large: für Tischtiefen 80 / 90 cm

Stapelhöhe:

Klapptisch 150 cm und > 150 cm: 112 mm

Gewicht: 32,4 Kg bei Größe 90 x 180 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 78,5/90 x 180 cm

- 78,5/90 x 200 cm

- 78,5/90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante

gerade oder mit Holzkante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend)

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Ab 200 cm Tischlänge Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall (nicht bei gefaster Kante möglich)

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben (erhältlich ab Tischtiefe 60 cm).

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx light sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 465/51 mAx light Systemtisch, Anfangselement liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 5 Wilkhahn 465/61 mAx light Systemtisch, Klapptisch, Halbtrapezform, Abschlusselement, Tiefe 78,5/90 cm, Höhe 73,5 cm, stapelbar**

Wilkhahn 465/61 mAx light Systemtisch, mobiler Klapptisch, Halbtrapezform, Abschlusselement,, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung, für lose Gruppierungen, verkettete Tischreihen als auch für offene oder geschlossene Konferenztischanlagen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

Erweiterbar mit den Modellen 466/00 und 465/21 (Tisch-Tisch-Verbinder erforderlich)

**Maße / Gewicht**

Höhe:73,5 cm

Tischfuß Large: für Tischtiefen 80 / 90 cm

Stapelhöhe:

Klapptisch 150 cm und > 150 cm: 112 mm

Gewicht: 32,4 KG bei Größe 90 x 180 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 78,5/90 x 180 cm

- 78,5/90 x 200 cm

- 78,5/90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade oder mit Holzkante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend)

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbare, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängeplatten.

Ab 200 cm Tischlänge Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall (nicht bei gefaster Kante möglich)

Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben (erhältlich ab Tischtiefe 60 cm).

**-** Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen (in Prüfung)

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx light sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 465/61 mAx light Systemtisch, Abschlusselement liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 6 Wilkhahn 466/00 mAx light, Einhängeplatte, Quadrat/Rechteck, stapelbar**

Wilkhahn 466/00 mAx light, Einhängeplatte für mobilen Klapptisch, Quadrat-/Rechteckform, mit vier integrierten Verbindungsplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

Zur Erweiterung von Modellen 465/00 und 465/11.

Stapelhöhen: 60 mm

Gewicht: 15,4 KG bei Größe 75 x 140 cm

**Maße Tischplatte:** ……….

- 45 x 120 cm

- 45 x 140 cm

- 60 x 60 cm

- 60 x 120 cm

- 60 x 140 cm

- 70 x 70 cm

- 70 x 120 cm

- 70 x 140 cm

- 70 x 160 cm

- 75 x 75 cm

- 75 x 120 cm

- 75 x 140 cm

- 75 x 160 cm

- 80 x 80 cm

- 80 x 120 cm

- 80 x 140 cm

- 80 x 160 cm

- 90 x 90 cm

- 90 x 120 cm

- 90 x 140 cm

- 90 x 160 cm

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend).

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 466/00 mAx light, Einhängeplatte liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 7 Wilkhahn 466/10 mAx light, Einhängeplatte, Eckelement 90°, stapelbar**

Wilkhahn 466/10 mAx light Einhängeplatte für mobilen Klapptisch, Eckelement 90°, mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

Zur Erweiterung von Modellen 465/00 und 465/11.

Stapelhöhen: 60 mm

**Maße Tischplatte: ……….**

- 60/60 x 95 cm

- 70/70 x 109 cm

- 75/75 x 116 cm

- 80/80 x 123 cm

- 90/90 x 137 cm

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade oder mit Holzkante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoskante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend)

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 466/10 mAx light Einhängeplatte liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 8 Wilkhahn 466/11 mAx light Einhängeplatte, Kreissegment 60°, stapelbar**

Wilkhahn 466/11 mAx light Einhängeplatte für mobilen Klapptisch, Kreissegment 60°, mit vier integrierten Verbindungsplatten, glasfaserverstärktem Kunststoff schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung, glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz, mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

Zur Erweiterung von Modellen 465/00 und 465/11.

Stapelhöhen: 60 mm

**Maße Tischplatte: ……….**

- 60/ 60 x 80 cm

- 70/70 x 90 cm

- 75/75 x 95 cm

- 80/80 x 100 cm

- 90/90 x 110 cm

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade oder mit Holzkante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig

mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend)

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

**Modul zum Aufladen für unterschiedliche Endgeräte**

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 466/11 mAx light Einhängeplatte liefern und aufstellen. Einheit: Stk.

**Pos. 9 Wilkhahn 467/00 mAx light Einzeltisch, Rechteck-Klapptisch, Einhandbedienung, Höhe 73,5 cm, stapelbar**

Wilkhahn 467/00 mAx Einzeltisch light, mobiler Rechteck-Klapptisch, mit T-Fuß-Gestell, praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, Sicherung gegen Fehlbedienung, für lose Gruppierungen, zum flexiblen Einsatz in Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

**Maße / Gewicht**

Höhe:73,5 cm

Tischfuß Small: für Tischtiefen 45 / 60 cm

Stapelhöhe:

Klapptisch < 150 cm: 120 mm

Klapptisch 150 cm und > 150 cm: 112 mm

Gewicht: 28 KG bei Größe 75 x 180 cm

**Maße Tischplatte: ……….**

- 60 x 180 cm

- 70 x 180 cm

- 70 x 200 cm

- 75 x 180 cm

- 75 x 200 cm

- 80 x 180 cm

- 80 x 200 cm

- 80 x 220 cm

- 90 x 180 cm

- 90 x 200 cm

- 90 x 220 cm

**Ausführung Tischplatte**

**Trägermaterial Tischplatte**

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade oder mit Holzkante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend)

**Oberfläche Tischplatte:** ……….

Plattengruppe 1 – Schichtstoff: Plattenstärke 30 mm

- Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

- Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante gerade oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 – Furnier: Plattenstärke 30 mm

- Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder

optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

- Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn-Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

**Furnierausführung:** ……….

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet, Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

**Gestell**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern.

Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, mit integrierter Stützstrebe aus Aluminiumdruckguss, hochglanzpoliert.

Ausführung: ……….

- Fuß weiß beschichtet, Standrohr mit Gelenk weiß beschichtet, Gegenlager weiß

- Fuß Aluminium poliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder poliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

- Fuß schwarz beschichtet, Standrohr mit Gelenk schwarz beschichtet, Gegenlager schwarz

- Fuß silber seidenmatt beschichtet, Standrohr mit Gelenk silber seidenmatt beschichtet (Mehrpreis), Gegenlager silber seidenmatt beschichtet

- Fuß hochglanzpoliert (Mehrpreis), Standrohr mit Gelenk schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet oder hochglanzpoliert (Mehrpreis), Gegenlager schwarz

Zarge und Kunststoffteile schwarz.

Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet.

Ab 220 cm Tischlänge Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

**Zubehör (optional):** ……….

**-** Sichtblenden, Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

* Einbaumodul Technikbox Compact zum kabellosen Aufladen, herstellerunabhängig

-Technikbox Compact Add als flexibles Modul zur Montage an der Tischkante, Klemmverbindung über Rändelschraube, mit verdeckter Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte

- Transportwagen Basic: 80 x 150 cm, Höhe 100 cm, für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängeplatten mit maximaler Plattenlänge von 160 cm

Transportwagen Comfort: 85 x 190 cm, Höhe 100 cm, für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängeplatten mit Plattenlänge bis 220 cm.

**Normen/Gütezeichen**

GS-Zeichen (in Prüfung)

**Versandart**

Alle Modelle komplett montiert, verpackt mit Staubschutzfolie, optional in Kartonverpackung,

**Rücknahme, Demontage und Recycling**

Alle Bauteile des Klapptischsystems mAx light sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar.

Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern.

Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)

**Awards**

Iconic – Interior Innovation Award 2018

**Policies/Zertifizierungen Unternehmen**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

FISP

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Juni 2018

Wilkhahn 467/00 mAx light Einzeltisch, Rechteck-Klapptisch liefern und aufstellen. Einheit: Stk.