**Leistungsverzeichnis Programm 208 Landing Wandrelief**

Spezifizierung: Frei kombinierbares, dekoratives und akustisch wirksames Wandrelief zum Anlehnen, Ablegen und Ansitzen. Einsatz in Gängen, Übergangsbereichen und Treppenhäusern, um Begegnung und Austausch zu fördern.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abmessungen**  | **Landing Flachelement**  | Höhe | 60 cm |
|  |  | Breite | 60 cm |
|  |  | Tiefe |  5 cm |
|  |  | Gewicht  | 3,5 kg |
|  |  |  |  |
|  | **Landing Reliefelement** | Höhe | 60 cm |
|  |  | Breite | 60 cm |
|  |  | Tiefe | 23 cm |
|  |  | Gewicht  | 7,5 kg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausstattung** |  |  |
|  | **Funktion/ Ausstattung** | **Vorteile** |
| Funktion | Wandmontage quadratischer Wandreliefs für Bereiche mit geringem Platz anstelle von Sitzgruppen und Ablagetischen.Quadratische Flach- und Reliefelemente (optional mit Tischauflage) vielfältig an Gegebenheiten vor Ort anpassbar. Bietet kleine Nischen für Unterhaltung, zum Telefonieren. Tischauflage für Getränke, Smartphones, etc. | Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Stoffarten und -farben.Sorgt für Aufenthaltsqualität und Wohlfühlatmosphäre bei zufälligen Treffen. Akustisch wirksam. Verbesserung der Raumakustik. Geringe Bautiefe, wenig Platzbedarf.Anlehnmöglichkeit entlastet beim Stehen. |
| Wandmontage | Je Kantenlänge mit zwei integrierten Befestigungsbeschlägen. Einhängen und Einrasten rechtwinklig in alle Richtungen. Mit vier Beschlägen zur Wandmontage.Inklusive Bohrschablone. | Bodenflächen bleiben durch ausschließliche Wandmontage frei, erleichtert Reinigung von Durchgangsbereichen. |
| MaterialFlachelement | Trägermaterial aus Schichtholz mit PUR-Schaum (CMHR, schwer entflammbar). Gepolstert und textilbezogen. | Wenig Platzbedarf mit nur 5 cm Tiefe. |
| MaterialReliefelement | Trägermaterial aus Schichtholz und MDF, mit PUR-Schaum (CMHR, schwer entflammbar). Gepolstert und textilbezogen.Montierbar: Vertikal als Lehnhilfe oder horizontal als Stehstütze. Um 180° gedreht als Ablageboard. |  |
| Tischauflage | Auswählbar für Reliefelement. Stahlblech-Auflage, strukturmatt grau beschichtet.Von innen verschraubt. | Bietet eine kleine Ablagefläche, ohne jedoch Bodenfläche zu benötigen. |
| Bezugsmaterial | Fünf Stoffarten mit vielen Farben im Standard. Strapazierfähige Bezüge bis zu hochwertigen Wollmaterialien. |  |
| Schall-absorbierung | Schallabsorberklasse B | Gespräche und Telefonate ungestörter auch in Durchgangsbereichen möglich. |
| Brandschutz | CMHR-Schaum und entsprechende Bezugsauswahl können unterschiedliche Brandschutzklassen und – normen für Polsterverbund erfüllen. |  |
| NormenGeprüftes Umwelt-management | Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654: Schallabsorberklasse B.Produkt ist in einem nach EMAS zertifizierten Unternehmen gefertigt. | Produktesicherheit und Langlebigkeit weit über den normalen Standard hinaus. |

Stand 3/ 2021