**Leistungsverzeichnis Programm 290 Sola Konferenzsessel**

**Spezifizierung: Konferenz- und Besprechungs-Sessel für gehobenes Mittelklassesegment.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abmessungen** | **Konferenzsessel** | Gesamthöhe | 101 - 110 cm |
|  |  | Breite | 67 cm |
|  |  | Tiefe | 68 cm |
|  |  | Sitzhöhe | 44 – 53 cm |
|  |  | Sitzbreite | 48 cm |
|  |  | Sitztiefe | 44 cm |
|  |  | Gewicht | 16,15 kg |
|  |  | Packmaß mit Karton  Gewicht Karton | 75x75x 115 cm  5,5 kg |
|  |  |  |  |
|  | **mit Management-**  **Polsterung** | Gewicht | 17,5 kg |

**Funktion Vorteile**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mechanik | Konferenzsessel mit neuartigem Sitzkomfort und klarer Formensprache.  Ästhetik des Sessels wird durch geradlinige Geometrie der Sitzschale und markante Linienführung des Aluminiumgestells geprägt.  Sitzschale vorn drehbar gelagert, im hinteren Bereich durch zwei Druckfedern mit dem V-Träger verbunden. Dadurch entsteht ein dynamisch wippender Federkomfort.  Federdruck einfach auf individuelles Komfortempfinden und Gewicht einstellbar.  Stufenlose Sitzhöheneinstellung durch Gasdruckfeder nach DIN EN 1335-1.  Einsatzbereiche: klassische Konferenz-/ Besprechungsräume, Chefbüros, Vorstandsbereiche, hochwertige Restaurants, repräsentative Essbereiche. | Eigenständige, markante Form durch geradlinige, schlanke Geometrie der Sitzschale und markanter Linienführung des Aluminiumgestells. Für höchste ästhetische Ansprüche. Filigrane Erscheinung fügt sich in unterschiedliche Umgebungen ein.  Hoher Sitzkomfort durch dynamisch wippende Feder.  Federdruck einfach vom Benutzer individuell auf angenehmen Sitzkomfort und Gewicht einstellbar.  Höheneinstellung einfach anpassbar an Körpergröße der Nutzer. |
| Sitz- und Rücken | **Einteilige Sitz- und Rückenschale vollumpolstert**  Formsperrholz rückseitig bezogen. Polsterdoppel aus wattiertem Schnittschaum. | Polster in hochwertiger Verarbeitung, aufgedoppelt wie ein Kissen. |
|  | **Sitz und Rücken mit Management-Polsterung**  Zusätzlich mit umlaufendem Polsterboden und kissenartig abgesteppter Naht. | Bietet noch höheren Sitzkomfort. |
| Sitzhöhen-einstellung | Per Auslösehebel stufenlos von 44 – 53 cm durch Sicherheitsgasdruckfeder einstellbar. | Individuelle Einstellmöglichkeit für verschiedene Körpergrößen. |
| Armlehnen | Armlehnen aus Aluminiumdruckguss (analog Gestellausführung):  - Silber seidenmatt beschichtet  - Schwarz matt beschichtet  - Hochglanzpoliert | Beschichtung:  Silber seidenmatt,  schwarz matt;  hochglanzpoliert |
| Armauflagen | Optional: Zusätzliche Armauflagen, Kunststoff schwarz. | Weitere Gestaltungsmöglichkeit. |
|  | Optional: Lederbezogene Auflagen, farbgleich in Kombination mit Lederbezug. | Auflage mit Polstereffekt. |
| Bezug | Sechs Stoffkollektionen und zwei Ledervarianten möglich. | Gestaltungsvielfalt und farbliche Anpassung an Raumumgebung oder Akzentuierung. |
| Gestell:  Fußkreuz und  V-förmiger Sitzträger | Fünfsternfußgestell und V-förmiger Träger, Aluminiumdruckguß:  - Hochglanzpoliert,  - Schwarz matt beschichtet,  - Silber seidenmatt beschichtet. | Hohe Kippsicherheit.  Langlebigkeit durch hochwertiges Material. |
| Schutzrohr und Auslösehebel für Gasdruckfeder/ Sitzhöhen-einstellung | Ausführungen (je nach Ausführung Fußkreuz):  - Glanzverchromt,  - schwarz matt beschichtet,  - Silber seidenmatt beschichtet. |  |
| Druckfedern  auf V-Träger | Zwei Federn bilden Kraftspeicher.  Vorspannung/ Gegendruck an einer Feder mit geriffeltem Drehring härter oder weicher einstellbar.  Oder blockierbar mit klappbarem Kipphebel. | Gegendruck kann härter oder weicher eingestellt werden.  Je nach Gewicht, Hebellängen und individueller Vorliebe. |
| Gleiter | Universalgleiter, rund,  Polyamid schwarz  Optional mit zusätzlicher Filzeinlage | Für alle Bodenvarianten geeignet.  Für Holzböden, z. B. Parkett. Filzeinlage schützt empfindliche Böden. |
| Rollen | Doppellenkrollen lastabhängig gebremst, Polyamid schwarz, nach DIN EN 12529, als Standardausführung für Teppichböden.  Optional mit grauem, weichen Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden. | Durch diese Rollen verändert sich die Sitzhöhe, bzw. der Verstellbereich, auf 45 – 51 cm.  Der weiche Laufbelag schont harte Böden, wie Fliesen, Stein- oder Holzböden. Entwickelt beim Abrollen keine Geräusche. |
| Normen | Erfüllt die DIN EN 16139-L1.  GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.  Erfüllt die amerikanische ANSI/BIFMA X 5.1 für Bürostühle.  Nach Greenguard schadstoffgeprüft. | Die Testung nach den weltweit wichtigsten Normen garantiert Produktesicherheit und Langlebigkeit weit über den normalen Standard hinaus. |
| Zertifikate | Qualitätsmanagementsystem  DIN EN ISO 9001: 2015  VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS)  Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001: 2015 | Die Fertigung erfüllt hohe zertifizierte Qualitäts- und Umweltstandards. |

Stand 3/ 2021