**Fabrikat: Wilkhahn**

**Modell: Counter- / Barstuhl**

Design: Andreas Störiko

   

**Modelle:**

233/4 Aline-S, Sitz- und Rückenrahmen mit Kunststoffmembran, ohne Armlehnen

233/6 Aline-S, Sitz- und Rückenrahmen mit Kunststoffmembran, mit Armlehnen  
230/5 Aline, Sitz- und Rückenrahmen bespannt, ohne Armlehnen  
230/6 Aline, Sitz- und Rückenrahmen bespannt, mit Armlehnen

**Maße Stuhl:**

Sitzhöhe: 69 cm

Gesamthöhe: 105 cm

Breite: 54 cm (ohne Armlehne), 59 cm (mit Armlehne)

Tiefe: 61 cm  
  
**Gewicht:**

230/5 Ohne Armlehnen: 8,5 kg (abhängig von Ausführung, ohne Verpackung)

**Verpackungsdaten:**

Kartonmaße für einen Stuhl in cm (L x B x H): 74 x 74 x 109

Volumen in m³: 0,60

**Funktion:**

Filigraner und transparenter Hochstuhl mit Rückenlehne und Fußstütze.

**Gestell:**

Kufengestell aus Stahlrundstab, Durchmesser 12 mm, glanzverchromt, vorne als Auflage des Sitzrahmens ausgeführt, hinten durch den Sitzrahmen hindurch in den Rückenrahmen eingeführt. Zusätzliche Aussteifung mit glanzverchromten Flachstahlstreben (16 x 6 mm) und zurückgesetzter Fußstütze aus Stahlrundstab. Nicht stapelbar.  
Optional: Gleiter aus schwarzem Polyamid für weiche Böden  
Optional: Gleiter mit zusätzlicher Filzeinlage für kratzempfindliche Böden

**Sitz und Rücken:**

Modell 233: Sitz- und Rückenrahmen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, schwarz oder weiß durchgefärbt, mit Kunststoffmembran aus durchgefärbtem Polyamid, farbgleich mit Sitz- und Rückenrahmen. Rückenrahmen ohne oder mit material- und farbgleichen Armlehnen.  
Optional: Sitzpolster, Sitzschale aus Polypropylen und Sitzpolster aus Schnittschaum, bezogen mit Stoffbezug aus Wilkhahn Stoffkollektion. Nicht stapelbar.

Modell 230: Sitz- und Rückenrahmen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, schwarz, grau oder weiß durchgefärbt, bespannt mit leistungsfähigem, ummanteltem Polyestergewebe, farbgleich mit Sitz- und Rückenrahmen. Rückenrahmen ohne oder mit material- und farbgleichen Armlehnen.   
Optional: Bei schwarz durchgefärbtem Sitz- und Rückenrahmen zweifarbiger Bezug in den Farben Kupfer-Schwarz oder Silber-Schwarz.   
Optional: Sitzpolster, Sitzschale aus Polypropylen und Sitzpolster aus Schnittschaum, bezogen mit Stoffbezug aus Wilkhahn Stoffkollektion. Nicht stapelbar.

**Polster:**

Alle eingesetzten Polsterschäume sind FCKW-frei

**Umwelt Produkt Information:**

Materialeinsatz: Kunststoff: 24%, Stahl 76%

Rücknahme, Demontage und Recycling:

Alle Bauteile des Aline Counter-/Barstuhls sind zerstörungsfrei zu demontieren.

Um eine sortenreine Werkstoffsortierung zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern. Insgesamt können 100 Prozent des Stuhls dem Recycling zugeführt werden.

Weitere Informationen unter <http://www.wilkhahn.de/gruen>.  
Analog zu den Anforderungen von LEED kann die folgende Punktzahl erreicht werden:

LEED CI 5 – 7

LEED NC 4

LEED EB 7

**Zubehör:**

Outdoorvariante

**Zertifizierungen und Awards**:

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

GREENGUARDTM

**Internationale Designauszeichnungen Aline Produktfamilie:**

2005: Design Plus Award, Rat für Formgeburg, Material Vision, Frankfurt/Main

2006: Red Dot Product Design Award, Designzentrum Nordrhein-Westfalen, Essen

2006: Die Besten der Besten, Focus Gold “Energie”, Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Designzentrum Stuttgart

2007: iF Product Design Award in Gold, Hannover

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionstand Dezember 2015